{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["97沪G305（180）","97沪G306（120）","80沪G302（180）","80沪G303（120）"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"97沪G305（180）","index":0,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["97沪G305（180）"]
["荷载\n等级","公称\n板长","编号","[Qk]\n(kN/m2)","[Qd]\n(kN/m2)","[Qs]\n(kN/m2)","[Ql]\n(kN/m2)","[Mu]\n(kN-m)","[Ms]\n(kN-m)","[Ml]\n(kN-m)","[V]\n(kN)"]
[1,30,"YKB-XX-30-1",5.74,9.02,14.81,10.34,{"v":12.777777777777779,"d":"12.78"},{"v":18.22222222222222,"d":"18.22"},{"v":13.577777777777778,"d":"13.58"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[1,33,"YKB-XX-33-1",3.74,{"v":6.8,"d":"6.80"},11.66,7.99,{"v":12.777777777777779,"d":"12.78"},{"v":18.22222222222222,"d":"18.22"},{"v":13.577777777777778,"d":"13.58"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[1,36,"YKB-XX-36-1",2.55,5.13,9.28,6.22,{"v":12.777777777777779,"d":"12.78"},{"v":18.22222222222222,"d":"18.22"},{"v":13.577777777777778,"d":"13.58"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[1,39,"YKB-XX-39-1",1.63,3.85,7.44,4.85,{"v":12.777777777777779,"d":"12.78"},{"v":18.22222222222222,"d":"18.22"},{"v":13.577777777777778,"d":"13.58"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[2,36,"YKB-XX-36-2",9.55,13.98,12.15,9.03,{"v":26.511111111111113,"d":"26.51"},{"v":22.844444444444445,"d":"22.84"},{"v":18.11111111111111,"d":"18.11"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[2,39,"YKB-XX-39-2",{"v":7.5,"d":"7.50"},11.31,9.85,{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":26.511111111111113,"d":"26.51"},{"v":22.844444444444445,"d":"22.84"},{"v":18.11111111111111,"d":"18.11"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[2,42,"YKB-XX-42-2",5.88,9.21,8.04,5.76,{"v":26.511111111111113,"d":"26.51"},{"v":22.844444444444445,"d":"22.84"},{"v":18.11111111111111,"d":"18.11"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[2,45,"YKB-XX-45-2",4.59,7.52,6.59,4.61,{"v":26.511111111111113,"d":"26.51"},{"v":22.844444444444445,"d":"22.84"},{"v":18.11111111111111,"d":"18.11"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[2,48,"YKB-XX-48-2",3.28,6.15,{"v":5.4,"d":"5.40"},3.67,{"v":26.511111111111113,"d":"26.51"},{"v":22.844444444444445,"d":"22.84"},{"v":18.11111111111111,"d":"18.11"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[2,51,"YKB-XX-51-2",2.47,5.02,4.43,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":26.511111111111113,"d":"26.51"},{"v":22.844444444444445,"d":"22.84"},{"v":18.11111111111111,"d":"18.11"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[2,54,"YKB-XX-54-2",{"v":1.8,"d":"1.80"},4.07,3.61,2.25,{"v":26.511111111111113,"d":"26.51"},{"v":22.844444444444445,"d":"22.84"},{"v":18.11111111111111,"d":"18.11"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[3,42,"YKB-XX-42-3",8.88,13.26,10.18,7.87,{"v":34.93333333333333,"d":"34.93"},{"v":27.31111111111111,"d":"27.31"},{"v":22.511111111111113,"d":"22.51"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[3,45,"YKB-XX-45-3",7.15,11.04,8.45,6.44,{"v":34.93333333333333,"d":"34.93"},{"v":27.31111111111111,"d":"27.31"},{"v":22.511111111111113,"d":"22.51"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[3,48,"YKB-XX-48-3",5.73,9.23,7.03,5.28,{"v":34.93333333333333,"d":"34.93"},{"v":27.31111111111111,"d":"27.31"},{"v":22.511111111111113,"d":"22.51"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[3,51,"YKB-XX-51-3",4.57,7.74,5.87,4.32,{"v":34.93333333333333,"d":"34.93"},{"v":27.31111111111111,"d":"27.31"},{"v":22.511111111111113,"d":"22.51"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[3,54,"YKB-XX-54-3",3.52,6.49,4.89,3.51,{"v":34.93333333333333,"d":"34.93"},{"v":27.31111111111111,"d":"27.31"},{"v":22.511111111111113,"d":"22.51"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[3,57,"YKB-XX-57-3",2.77,5.44,4.07,2.84,{"v":34.93333333333333,"d":"34.93"},{"v":27.31111111111111,"d":"27.31"},{"v":22.511111111111113,"d":"22.51"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[3,60,"YKB-XX-60-3",1.93,4.55,3.38,2.26,{"v":34.93333333333333,"d":"34.93"},{"v":27.31111111111111,"d":"27.31"},{"v":22.511111111111113,"d":"22.51"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[4,48,"YKB-XX-48-4",7.27,11.91,8.57,6.79,{"v":43.15555555555556,"d":"43.16"},{"v":31.533333333333335,"d":"31.53"},{"v":26.666666666666668,"d":"26.67"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[4,51,"YKB-XX-51-4",5.93,10.39,7.23,5.65,{"v":43.15555555555556,"d":"43.16"},{"v":31.533333333333335,"d":"31.53"},{"v":26.666666666666668,"d":"26.67"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[4,54,"YKB-XX-54-4",{"v":4.8,"d":"4.80"},8.85,{"v":6.1,"d":"6.10"},4.71,{"v":43.15555555555556,"d":"43.16"},{"v":31.533333333333335,"d":"31.53"},{"v":26.666666666666668,"d":"26.67"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[4,57,"YKB-XX-57-4",3.86,7.56,5.16,{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":43.15555555555556,"d":"43.16"},{"v":31.533333333333335,"d":"31.53"},{"v":26.666666666666668,"d":"26.67"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[4,60,"YKB-XX-60-4",3.05,6.45,4.35,3.22,{"v":43.15555555555556,"d":"43.16"},{"v":31.533333333333335,"d":"31.53"},{"v":26.666666666666668,"d":"26.67"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[4,63,"YKB-XX-63-4",2.36,5.51,3.66,2.64,{"v":43.15555555555556,"d":"43.16"},{"v":31.533333333333335,"d":"31.53"},{"v":26.666666666666668,"d":"26.67"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[4,66,"YKB-XX-66-4",1.67,4.69,3.06,2.13,{"v":43.15555555555556,"d":"43.16"},{"v":31.533333333333335,"d":"31.53"},{"v":26.666666666666668,"d":"26.67"},{"v":35.06666666666667,"d":"35.07"}]
[5,45,"YKB-XX-45-5",9.84,14.35,11.97,9.66,{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[5,48,"YKB-XX-48-5",8.13,12.13,10.12,{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[5,51,"YKB-XX-51-5",6.72,{"v":10.3,"d":"10.30"},8.59,6.81,{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[5,54,"YKB-XX-54-5",5.55,8.77,7.32,5.73,{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[5,57,"YKB-XX-57-5",4.56,7.49,6.25,4.82,{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[5,60,"YKB-XX-60-5",3.45,6.39,5.33,4.05,{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[5,63,"YKB-XX-63-5",2.78,5.45,4.55,3.39,{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[5,66,"YKB-XX-66-5",{"v":2.2,"d":"2.20"},4.64,3.87,2.81,{"v":42.888888888888886,"d":"42.89"},{"v":35.777777777777786,"d":"35.78"},{"v":30.22222222222222,"d":"30.22"},{"v":44.84444444444444,"d":"44.84"}]
[6,45,"YKB-XX-45-6",13.21,18.74,14.85,12.49,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[6,48,"YKB-XX-48-6",11.34,17.17,12.64,10.57,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[6,51,"YKB-XX-51-6",9.52,14.75,10.82,8.99,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[6,54,"YKB-XX-54-6",{"v":8,"d":"8.00"},12.73,{"v":9.3,"d":"9.30"},7.68,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[6,57,"YKB-XX-57-6",6.72,11.03,8.02,6.56,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[6,60,"YKB-XX-60-6",5.63,9.58,6.93,5.62,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[6,63,"YKB-XX-63-6",4.69,8.34,5.99,4.81,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[6,66,"YKB-XX-66-6",3.89,7.26,5.19,4.11,{"v":56.68888888888889,"d":"56.69"},{"v":42.68888888888889,"d":"42.69"},{"v":37.022222222222226,"d":"37.02"},{"v":47.77777777777778,"d":"47.78"}]
[]
["1.当板面为均布活载，且Gk0≤1.30kN/m2（板面40mm厚细石混凝土，板底20mm厚抹灰）、ψq≤0.5时，可以通过Qk≤[Qk]来选择预制板。"]
["2.当板面为均布活载，但不满足上述条件时，可按下列表达式来选择预制板：γG*Gk0+γQ*Qk≤[Qd]；Gk0+Qk≤[Qs]；Gk0+ψq*Qk≤[Ql]。"]
["3.当板面有非均布荷载时，应按实际情况可算[Mu]、[Ms]、[Ml]、[V]后选用。"]
["4.符号说明："]
[null,"[Qk]－允许活荷载标准值。"]
[null,"[Qd]－正截面承载力允许荷载设计值，不包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Qs]－按荷载短期效应组合计算的允许荷载值，不包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Ql]－按荷载长期效应组合计算的允许荷载值，不包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Mu]－正截面允许弯矩设计值，包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Ms]－按荷载短期效应组合计算的允许弯矩值，包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Ml]－按荷载长期效应组合计算的允许弯矩值，包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[V]－允许剪力设计值包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"γG、γQ－恒载、活载的分项系数，γG＝1.2、γQ＝1.4，当Qk≥4.0kN/m2时，γQ＝1.3"]
[null,"Qk－活载标准值。"]
[null,"Gk0－恒载标准值，不包括板自重及灌缝重量。板自重及灌缝重量取2.95kN/m2。"]
[null,"ψq－活载准永久值系数。"]

{"sheet":"97沪G306（120）","index":1,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["97沪G306（120）"]
["荷载\n等级","公称\n板长","编号","[Qk]\n(kN/m2)","[Qd]\n(kN/m2)","[Qs]\n(kN/m2)","[Ql]\n(kN/m2)","[Mu]\n(kN-m)","[Ms]\n(kN-m)","[Ml]\n(kN-m)","[V]\n(kN)"]
[1,21,"YKB-X-21-1",4.87,{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":14.8,"d":"14.80"},10.23,5.12,{"v":8.3,"d":"8.30"},6.06,30.28]
[1,24,"YKB-X-24-1",3.25,6.11,10.64,7.19,5.66,{"v":8.3,"d":"8.30"},6.06,30.28]
[1,27,"YKB-X-27-1",2.04,4.41,7.84,5.14,{"v":5.8,"d":"5.80"},{"v":8.3,"d":"8.30"},6.06,30.28]
[2,21,"YKB-X-21-2",8.76,12.95,19.09,14.46,{"v":7.6,"d":"7.60"},{"v":10.4,"d":"10.40"},8.12,30.28]
[2,24,"YKB-X-24-2",7.95,{"v":11.9,"d":"11.90"},13.87,10.37,{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":10.4,"d":"10.40"},8.12,30.28]
[2,27,"YKB-X-27-2",7.95,{"v":11.9,"d":"11.90"},10.36,7.63,12.06,{"v":10.4,"d":"10.40"},8.12,30.28]
[2,30,"YKB-X-30-2",5.75,9.04,7.89,{"v":5.7,"d":"5.70"},12.06,{"v":10.4,"d":"10.40"},8.12,30.28]
[2,33,"YKB-X-33-2",3.85,6.95,6.09,4.29,12.06,{"v":10.4,"d":"10.40"},8.12,30.28]
[2,36,"YKB-X-36-2",2.73,5.38,4.73,3.23,12.06,{"v":10.4,"d":"10.40"},8.12,30.28]
[2,39,"YKB-X-39-2",1.86,4.17,3.68,2.41,12.06,{"v":10.4,"d":"10.40"},8.12,30.28]
[3,27,"YKB-X-27-3",11.46,16.46,12.76,{"v":10,"d":"10.00"},15.84,{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":10.1,"d":"10.10"},30.28]
[3,30,"YKB-X-30-3",8.52,{"v":12.7,"d":"12.70"},9.82,{"v":7.6,"d":"7.60"},15.84,{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":10.1,"d":"10.10"},30.28]
[3,33,"YKB-X-33-3",6.37,9.96,7.67,5.85,15.84,{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":10.1,"d":"10.10"},30.28]
[3,36,"YKB-X-36-3",4.75,7.89,6.05,4.53,15.84,{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":10.1,"d":"10.10"},30.28]
[3,39,"YKB-X-39-3",3.38,{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":4.8,"d":"4.80"},3.51,15.84,{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":10.1,"d":"10.10"},30.28]
[3,42,"YKB-X-42-3",2.49,5.04,3.82,2.71,15.84,{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":10.1,"d":"10.10"},30.28]
[3,45,"YKB-X-45-3",1.54,4.03,3.03,2.07,15.84,{"v":12.4,"d":"12.40"},{"v":10.1,"d":"10.10"},30.28]
[4,27,"YKB-X-27-4",14.93,20.97,17.67,14.84,23.42,16.48,14.12,30.14]
[4,30,"YKB-X-30-4",12.45,18.54,13.75,11.48,23.86,16.48,14.12,30.14]
[4,33,"YKB-X-33-4",{"v":9.6,"d":"9.60"},16.31,{"v":10.9,"d":"10.90"},9.03,23.86,16.48,14.12,30.14]
[4,36,"YKB-X-36-4",7.45,13.19,8.75,7.19,23.86,16.48,14.12,30.14]
[4,39,"YKB-X-39-4",5.79,10.79,7.09,5.77,23.86,16.48,14.12,30.14]
[4,42,"YKB-X-42-4",4.48,{"v":8.9,"d":"8.90"},5.78,4.65,23.86,16.48,14.12,30.14]
[4,45,"YKB-X-45-4",3.43,7.38,4.73,3.75,23.86,16.48,14.12,30.14]
[]
["1.当板面为均布活载，且Gk0≤1.30kN/m2（板面40mm厚细石混凝土，板底20mm厚抹灰）、ψq≤0.5时，可以通过Qk≤[Qk]来选择预制板。"]
["2.当板面为均布活载，但不满足上述条件时，可按下列表达式来选择预制板：γG*Gk0+γQ*Qk≤[Qd]；Gk0+Qk≤[Qs]；Gk0+ψq*Qk≤[Ql]。"]
["3.当板面有非均布荷载时，应按实际情况可算[Mu]、[Ms]、[Ml]、[V]后选用。"]
["4.符号说明："]
[null,"[Qk]－允许活荷载标准值。"]
[null,"[Qd]－正截面承载力允许荷载设计值，不包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Qs]－按荷载短期效应组合计算的允许荷载值，不包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Ql]－按荷载长期效应组合计算的允许荷载值，不包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Mu]－正截面允许弯矩设计值，包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Ms]－按荷载短期效应组合计算的允许弯矩值，包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[Ml]－按荷载长期效应组合计算的允许弯矩值，包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"[V]－允许剪力设计值包括板自重及灌缝重量。"]
[null,"γG、γQ－恒载、活载的分项系数，γG＝1.2、γQ＝1.4，当Qk≥4.0kN/m2时，γQ＝1.3"]
[null,"Qk－活载标准值。"]
[null,"Gk0－恒载标准值，不包括板自重及灌缝重量。板自重及灌缝重量取2.14kN/m2。"]
[null,"ψq－活载准永久值系数。"]

{"sheet":"80沪G302（180）","index":2,"n_rows":85,"n_cols":4,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["80沪G302（180）"]
["荷载\n等级","公称\n板长","编号","[Qk]\n(kg/m2)"]
[1,36,"YKB-X36-1",644]
[1,39,"YKB-X39-1",510]
[1,42,"YKB-X42-1",405]
[1,45,"YKB-X45-1",321]
[1,48,"YKB-X48-1",252]
[2,36,"YKB-X36-2",929]
[2,39,"YKB-X39-2",753]
[2,42,"YKB-X42-2",613]
[2,45,"YKB-X45-2",502]
[2,48,"YKB-X48-2",411]
[2,51,"YKB-X51-2",335]
[2,54,"YKB-X54-2",273]
[3,36,"YKB-X36-3",1212]
[3,39,"YKB-X39-3",992]
[3,42,"YKB-X42-3",819]
[3,45,"YKB-X45-3",680]
[3,48,"YKB-X48-3",567]
[3,51,"YKB-X51-3",474]
[3,54,"YKB-X54-3",396]
[3,57,"YKB-X57-3",330]
[3,60,"YKB-X60-3",274]
[4,36,"YKB-X36-4",1122]
[4,39,"YKB-X39-4",917]
[4,42,"YKB-X42-4",754]
[4,45,"YKB-X45-4",624]
[4,48,"YKB-X48-4",518]
[4,51,"YKB-X51-4",430]
[4,54,"YKB-X54-4",357]
[4,54,"YKB-X54-4",295]
[5,36,"YKB-X36-5",1550]
[5,39,"YKB-X39-5",1280]
[5,42,"YKB-X42-5",1066]
[5,45,"YKB-X45-5",895]
[5,48,"YKB-X48-5",755]
[5,51,"YKB-X51-5",640]
[5,54,"YKB-X54-5",544]
[5,57,"YKB-X57-5",464]
[5,60,"YKB-X60-5",393]
[5,63,"YKB-X63-5",334]
[5,66,"YKB-X66-5",283]
[6,36,"YKB-X36-6",1679]
[6,39,"YKB-X39-6",1524]
[6,42,"YKB-X42-6",1285]
[6,45,"YKB-X45-6",1085]
[6,48,"YKB-X48-6",922]
[6,51,"YKB-X51-6",787]
[6,54,"YKB-X54-6",675]
[6,57,"YKB-X57-6",580]
[6,60,"YKB-X60-6",499]
[6,63,"YKB-X63-6",430]
[6,66,"YKB-X66-6",370]
[7,36,"YKB-X36-7",1349]
[7,39,"YKB-X39-7",1109]
[7,42,"YKB-X42-7",919]
[7,45,"YKB-X45-7",767]
[7,48,"YKB-X48-7",643]
[7,51,"YKB-X51-7",541]
[7,54,"YKB-X54-7",456]
[7,57,"YKB-X57-7",384]
[7,60,"YKB-X60-7",322]
[7,63,"YKB-X63-7",270]
[8,36,"YKB-X36-8",1598]
[8,39,"YKB-X39-8",1449]
[8,42,"YKB-X42-8",1323]
[8,45,"YKB-X45-8",1176]
[8,48,"YKB-X48-8",1001]
[8,51,"YKB-X51-8",858]
[8,54,"YKB-X54-8",737]
[8,57,"YKB-X57-8",636]
[8,60,"YKB-X60-8",550]
[8,63,"YKB-X63-8",476]
[8,66,"YKB-X66-8",412]
[9,36,"YKB-X36-9",1598]
[9,39,"YKB-X39-9",1449]
[9,42,"YKB-X42-9",1323]
[9,45,"YKB-X45-9",1214]
[9,48,"YKB-X48-9",1120]
[9,51,"YKB-X51-9",1037]
[9,54,"YKB-X54-9",963]
[9,57,"YKB-X57-9",898]
[9,60,"YKB-X60-9",807]
[9,63,"YKB-X63-9",709]
[9,66,"YKB-X66-9",624]

{"sheet":"80沪G303（120）","index":3,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["80沪G303（120）"]
["荷载\n等级","公称\n板长","编号","[Qk]\n(kg/m2)"]
[1.5,21,"YKB-X-21-1.5",1079]
[1.5,24,"YKB-X-24-1.5",767]
[1.5,27,"YKB-X-27-1.5",557]
[1.5,30,"YKB-X-30-1.5",408]
[1.5,33,"YKB-X-33-1.5",300]
[1.5,36,"YKB-X-36-1.5",218]
[2,21,"YKB-X-21-2",1491]
[2,24,"YKB-X-24-2",1079]
[2,27,"YKB-X-27-2",801]
[2,30,"YKB-X-30-2",604]
[2,33,"YKB-X-33-2",461]
[2,36,"YKB-X-36-2",352]
[2,39,"YKB-X-39-2",268]
[3,21,"YKB-X-21-3",2297]
[3,24,"YKB-X-24-3",1688]
[3,27,"YKB-X-27-3",1277]
[3,30,"YKB-X-30-3",987]
[3,33,"YKB-X-33-3",775]
[3,36,"YKB-X-36-3",615]
[3,39,"YKB-X-39-3",492]
[3,42,"YKB-X-42-3",394]
[3,45,"YKB-X-45-3",316]
[4,21,"YKB-X-21-4",2538]
[4,24,"YKB-X-24-4",2048]
[4,27,"YKB-X-27-4",1559]
[4,30,"YKB-X-30-4",1214]
[4,33,"YKB-X-33-4",961]
[4,36,"YKB-X-36-4",771]
[4,39,"YKB-X-39-4",623]
[4,42,"YKB-X-42-4",507]
[4,45,"YKB-X-45-4",414]