{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":5,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":117,"n_cols":12,"rows_kept":117,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,8],[1,9,1,10],[2,1,3,1],[2,2,2,10],[2,11,3,11],[3,3,3,5],[3,7,3,10],[4,1,9,1],[4,2,7,2],[4,4,4,5],[4,7,4,9],[4,11,7,11],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[6,7,6,9],[7,3,7,5],[7,7,7,9],[8,4,8,9],[8,11,9,11],[9,4,9,9],[10,1,14,1],[10,2,12,2],[10,4,10,5],[10,7,10,9],[10,11,12,11],[11,4,11,5],[11,7,11,9],[12,3,12,5],[12,7,12,9],[13,4,13,9],[13,11,14,11],[14,4,14,9],[15,1,20,1],[15,2,18,2],[15,4,15,5],[15,7,15,9],[15,11,18,11],[16,4,16,5],[16,7,16,9],[17,4,17,5],[17,7,17,9],[18,3,18,5],[18,7,18,9],[19,4,19,9],[19,11,20,11],[20,4,20,9],[21,1,25,1],[21,2,23,2],[21,4,21,5],[21,7,21,9],[21,11,23,11],[22,4,22,5],[22,7,22,9],[23,3,23,5],[23,7,23,9],[24,4,24,9],[24,11,25,11],[25,4,25,9],[26,1,35,1],[26,2,33,2],[26,4,26,5],[26,7,26,9],[26,11,33,11],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[28,7,28,9],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[30,7,30,9],[31,4,31,5],[31,7,31,9],[32,7,32,9],[33,3,33,5],[33,7,33,9],[34,4,34,9],[34,11,35,11],[35,4,35,9],[36,1,40,1],[36,2,38,2],[36,4,36,5],[36,7,36,9],[36,11,38,11],[37,4,37,5],[37,7,37,9],[38,3,38,5],[38,7,38,9],[39,4,39,9],[39,11,40,11],[40,4,40,9],[41,1,51,1],[41,2,49,2],[41,4,41,5],[41,7,41,9],[42,4,42,5],[42,7,42,9],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[45,7,45,9],[46,4,46,5],[46,7,46,9],[47,4,47,5],[47,7,47,9],[48,4,48,5],[48,7,48,9],[49,3,49,5],[49,7,49,9],[50,4,50,9],[51,4,51,9],[52,1,56,1],[52,2,54,2],[52,4,52,5],[52,7,52,9],[53,4,53,5],[53,7,53,9],[54,3,54,5],[54,7,54,9],[55,4,55,9],[56,4,56,9],[57,1,61,1],[57,2,59,2],[57,4,57,5],[57,7,57,9],[57,11,59,11],[58,4,58,5],[58,7,58,9],[59,3,59,5],[59,7,59,9],[60,4,60,9],[60,11,61,11],[61,4,61,9],[62,1,71,1],[62,2,69,2],[62,4,62,5],[62,7,62,9],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[65,7,65,9],[66,4,66,5],[66,7,66,9],[67,4,67,5],[67,7,67,9],[68,4,68,5],[68,7,68,9],[69,3,69,5],[71,4,71,9],[72,1,76,1],[72,2,74,2],[72,4,72,5],[72,7,72,9],[72,11,88,11],[74,3,74,5],[76,4,76,9],[77,1,81,1],[77,2,79,2],[77,4,77,5],[77,7,77,9],[79,3,79,5],[81,4,81,9],[82,1,86,1],[82,2,84,2],[82,4,82,5],[82,7,82,9],[84,3,84,5],[86,4,86,9],[87,1,91,1],[87,2,89,2],[87,4,87,5],[87,7,87,9],[89,3,89,5],[89,11,90,11],[91,4,91,9],[91,11,92,11],[92,1,100,1],[92,2,93,2],[92,3,93,3],[92,8,92,9],[93,11,94,11],[94,2,98,2],[94,4,94,5],[94,7,94,9],[95,4,95,5],[95,7,95,9],[96,4,96,5],[96,7,96,9],[97,4,97,5],[97,7,97,9],[98,3,98,5],[98,7,98,9],[99,3,99,9],[100,3,100,9],[102,1,102,8],[102,9,102,10],[103,1,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,10],[104,2,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,9],[105,2,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,9],[106,2,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,9],[107,2,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,9],[108,2,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,9],[109,2,109,4],[109,5,109,6],[110,2,110,4],[110,5,110,6],[111,2,111,4],[111,5,111,6],[111,7,111,9],[112,2,112,4],[112,5,112,6],[112,7,112,9],[113,2,113,4],[113,5,113,6],[113,7,113,9],[114,2,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,9],[115,2,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,9],[116,2,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"××城#16-9",{"$nulls":7},"2012-08-15T12:00:52.760"]
[null,"楼、屋面板","荷载统计(kN/m2)",{"$nulls":8},"备注"]
[null,null,"内容","项次",null,null,"厚度","荷载值（kN/m2）"]
[null,"客厅","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,160,"25x0.16=",null,null,4,"折合标准值："]
[{"$nulls":4},"花岗岩大理石地面",{"$nulls":5},0.75]
[{"$nulls":3},2,"50厚板面粉刷",null,50,"20x0.05=",null,null,1]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},5.75]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2,"d":"2.00"},7.7780000000000005]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x5.75+1.4x0.7x2=",{"$nulls":5},{"v":9.7225,"d":"9.72"}]
[null,"卧室1","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,120,"25x0.12=",null,null,3,"折合标准值："]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},1.6]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},{"v":4.6,"d":"4.60"}]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2,"d":"2.00"},9.56]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.2x4.6+1.4x2=",{"$nulls":5},8.32]
[null,"卧室2(四层）","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,120,"25x0.12=",null,null,3,"折合标准值："]
[{"$nulls":3},2,"加气块填充",null,200,"14x0.2=",null,null,2.8]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},1.6]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2,"d":"2.00"},6.175999999999999]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x7.4+1.4x0.7x2=",{"$nulls":5},{"v":11.950000000000001,"d":"11.95"}]
[null,"卧室1,阳光房","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,100,"25x0.1=",null,null,2.5,"折合标准值："]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},1.6]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},{"v":4.1,"d":"4.10"}]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2,"d":"2.00"},6.944]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.2x4.1+1.4x2=",{"$nulls":5},{"v":7.719999999999999,"d":"7.72"}]
[null,"厨房，卫生间","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,100,"25x0.1=",null,null,2.5,"折合标准值："]
[{"$nulls":3},2,"8厚地砖铺实",{"$nulls":5},0.5]
[{"$nulls":3},3,"25厚1：4干硬性水泥砂浆",null,25,"20x0.025=",null,null,0.5]
[{"$nulls":3},4,"基层处理剂一遍",{"$nulls":5},0.05]
[{"$nulls":3},5,"20厚C20混凝土0.5％找坡",null,30,"25x(3.3x0.005/2+0.02)=",null,null,0.75]
[{"$nulls":3},6,"20厚1：2.5水泥砂浆找平",null,20,"20x0.02=",null,null,0.4]
[{"$nulls":3},7,"1.5厚防水涂料",{"$nulls":5},0.2]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},{"v":4.9,"d":"4.90"}]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2,"d":"2.00"},5.936]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.2x4.9+1.4x2=",{"$nulls":5},8.68]
[null,"衣帽间,工人房,走廊,门厅","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,90,"25x0.09=",null,null,2.25,"折合标准值："]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},1.6]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},3.85]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2,"d":"2.00"},9.8656]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.2x3.85+1.4x2=",{"$nulls":5},7.42]
[null,"露台1（按建筑屋面1）","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,100,"25x0.1=",null,null,2.5]
[{"$nulls":3},2,"25厚1：4干硬性水泥砂浆",null,25,"20x0.025=",null,null,0.5]
[{"$nulls":3},3,"沥青油毡和防水卷材",{"$nulls":5},0.4]
[{"$nulls":3},4,"100厚水泥珍珠岩板",null,100,null,null,"4x0.1=",0.4]
[{"$nulls":3},5,"20厚1：8水泥珍珠岩2％找坡",null,70,"16x(5.0x0.02/2+0.02)=",null,null,1.12]
[{"$nulls":3},6,"20厚1：2.5水泥砂浆找平",null,20,"20x0.02=",null,null,0.4]
[{"$nulls":3},7,"40厚C30混凝土防水层",null,40,"25x0.04=",null,null,1]
[{"$nulls":3},8,"8－10厚地砖",{"$nulls":5},0.5]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},6.82]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.2x6.82+1.4x2.5=",{"$nulls":5},{"v":11.684,"d":"11.68"}]
[null,"阳台(按露台做法)","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,90,"25x0.09=",null,null,2.25]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},4.32]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},6.57]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.2x6.57+1.4x2.5=",{"$nulls":5},{"v":11.384,"d":"11.38"}]
[null,"露台2","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,120,"25x0.12=",null,null,3,"折合标准值："]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},4.32]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},7.32]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x7.32+1.4x0.7x2.5=",{"$nulls":5},{"v":12.332,"d":"12.33"}]
[null,"屋面1（不上人屋面)","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,90,"25x0.09=",null,null,2.25]
[{"$nulls":3},2,"基层处理剂一遍",{"$nulls":5},0.05]
[{"$nulls":3},3,"页岩保护层",{"$nulls":5},0.1]
[{"$nulls":3},4,"二层3厚橡胶卷材",{"$nulls":5},0.1]
[{"$nulls":3},5,"20厚1：8水泥珍珠岩2％找坡",null,70,"16x(5x0.02/2+0.02)=",null,null,1.12]
[{"$nulls":3},6,"20厚1：2.5水泥砂浆找平",null,20,"20x0.02=",null,null,0.4]
[{"$nulls":3},7,"干铺150厚加气混凝土砌块",null,150,"14x0.15=",null,null,2.1]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},{"v":6.120000000000001,"d":"6.12"}]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x6.12+1.4x0.7x0.7=",{"$nulls":5},{"v":8.948000000000002,"d":"8.95"}]
[null,"屋面2","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,100,"25x0.1=",null,null,2.5,"折合标准值："]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},3.87]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},6.37]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x6.37+1.4x0.7x0.7=",{"$nulls":5},{"v":9.2855,"d":"9.29"}]
[null,"屋面3","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,120,"25x0.12=",null,null,3]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},3.87]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},6.87]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x6.87+1.4x0.7x0.7=",{"$nulls":5},{"v":9.960500000000001,"d":"9.96"}]
[null,"屋面4","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,150,"25x0.15=",null,null,3.75]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},3.87]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},7.62]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x7.62+1.4x0.7x0.7=",{"$nulls":5},{"v":10.973,"d":"10.97"}]
[null,"屋面5(不上人屋面)","恒载p",1,"现浇板厚度（mm):",null,200,"25x0.2=",null,null,5]
[{"$nulls":3},2,"建筑做法",{"$nulls":5},3.87]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},{"v":8.870000000000001,"d":"8.87"},9.64]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,null,"设计值q",null,"q=1.35x8.87+1.4x0.7x0.7=",{"$nulls":5},{"v":12.660500000000003,"d":"12.66"},"折合标准值："]
[null,"                                    楼梯板","梯板尺寸",null,"踏步b=",270,"踏步h=",166.7,"a=arctg(h/b)=",null,{"v":0.5531208333243803,"d":"0.5531"}]
[{"$nulls":4},"梯间宽:",1200,{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,"恒载p",1,"栏杆及侧边粉刷：",null,null,"1.5x1/1.2=",null,null,{"v":1.25,"d":"1.250"}]
[{"$nulls":3},2,"水磨石面层(mm):",null,30,"20x0.03x(0.27+0.1667)/0.27=",null,null,{"v":0.9704444444444443,"d":"0.97"}]
[{"$nulls":3},3,"现浇板厚度（mm):",null,100,"25x(0.1/cos(a)+0.1667/2)=",null,null,{"v":5.0218530303598286,"d":"5.02"}]
[{"$nulls":3},4,"板底粉刷（mm):",null,20,"20x0.02/cos(a)=",null,null,{"v":0.4700964848575725,"d":"0.47"}]
[{"$nulls":3},"合计:",{"$nulls":6},7.71]
[null,null,"活载g",{"$nulls":7},{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"设计值q","q=1.2x7.71+1.4x2=",{"$nulls":6},12.05]
[]
[null,"                                                 墙体荷载统计",{"$nulls":7},"2012-08-15T12:00:52.760"]
[null,"墙     体",{"$nulls":3},"层高",null,"荷载值(kN/m)"]
[null,1,"一层挡土墙体1（2.2m高200厚墙)",null,null,2.2,null,"(25x0.2+0.4)x2.2=",null,null,11.9]
[null,2,"标准层内隔墙",null,null,2.7,null,"(8x0.2+0.8)x2.7=",null,null,6.5]
[null,3,"标准层外墙1(2.6米高200厚贴瓷砖)",null,null,2.7,null,"（8x0.2+0.8+0.5)x2.7=",null,null,7.8]
[null,4,"标准层外墙1",null,null,2.7,null,"2.4x2.7=",null,null,6.5]
[null,5,"标准层外墙2（带0.9m宽空调板)",null,null,2.7,null,"2.4x2.7+0.5(空调板)=",null,null,7]
[null,6,"外伸0.6m窗套",null,null,"参考B9栋",{"$nulls":4},7.8]
[null,7,"阳台花池",null,null,"参考B9栋",{"$nulls":4},10]
[null,8,"标准层卫生间隔墙（120厚)",null,null,2.7,null,"(19x0.12+0.8+0.3)x2.7=",null,null,9.2]
[null,9,"露台墙+栏杆",null,null,0.4,null,"2.4x0.4+1.5=",null,null,2.5]
[null,10,"女儿墙1（0.7高180厚蒸养粉煤灰砖墙＋栏杆)",null,null,0.7,null,"(19x0.18+0.8)x0.7+1.5=",null,null,4.5]
[null,11,"女儿墙2(1.8高180厚墙+栏杆)",null,null,1.8,null,"(19x0.18+0.8)x1.8+1.5=",null,null,9.1]
[null,12,"楼梯入户墙(2.7高200厚墙+栏杆)",null,null,2.7,null,"2.4x2.7+1.5=",null,null,8]
[null,13,"屋面梯间墙（3.7米高200厚墙).",null,null,3.7,null,"(19x0.18+0.8)x3.7=",null,null,15.6]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}