{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["禁止"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"禁止","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[2,1,6,1],[2,3,4,3],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[3,4,4,4],[5,6,6,6],[7,1,8,1],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[9,1,12,1],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[13,1,20,1],[13,4,14,4],[13,6,14,6],[14,3,20,3],[14,5,20,5],[15,4,17,4],[15,6,17,6],[18,4,20,4],[18,6,20,6],[21,1,23,1],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,23,6],[24,1,31,1],[24,4,31,4],[24,5,31,5],[24,6,31,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","领域","技术名称","说明","禁用范围","生效时间","技术咨询服务单位"]
[1,"一\n\n建\n筑\n节\n能\n与\n新\n能\n源\n开\n发\n利\n用\n技\n术\n领\n域","灰铸铁长翼型散热器","        依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告）","禁止用于房屋建筑供暖系统","2004年7月1日起执行","中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会\n电话：010-58933109\n建设部科技发展促进中心建筑节能中心\n电话：010-58934107"]
[2,"二\n \n节\n材\n与\n材\n料\n资\n源\n合\n理\n利\n用\n技\n术\n领\n域","手工机具制作的塑料门窗","    依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）","禁止用于房屋建筑","自2001年7月4日起执行","中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会\n电话：010-58933947、68351128\n建设部科技发展促进中心建筑节能中心\n电话：010-58934107\n中国建筑金属结构协会建筑门窗构配件委员会\n电话：010-58933760"]
[3,null,"非硅化密封毛条",null,"禁止用于房屋建筑门窗"]
[4,null,"高填充PVC密封胶条"]
[5,null,"型材老化时间小于6000h（M类）建筑用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗","    根据气象统计资料，我国90%以上地区为恶劣气候区，只适用于人工老化6000小时（S类）以上的型材，其余地区主要分布在人口稀少的北部边境地区。","禁止用于房屋建筑外窗","自公告发布之日起执行","中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会\n电话：010-58933947、68351128\n建设部科技发展促进中心建筑节能中心\n电话：010-58934107"]
[6,null,"主型材可视面壁厚小于2.2㎜的推拉塑料窗","    2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》中，对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，推拉窗型材有的壁厚甚至在2.0㎜以下，而且型材的断面也是越来越小，很难保证塑料窗刚度和在制作、安装过程中与五金附\n件、墙体的联接质量以及窗在长期使用过程中所能抵抗外界的气候条件变化等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。\n    为保证提高塑料窗的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料窗在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能。同时也使推拉窗窗框和窗扇焊接角破坏力的计算值达到于2006年1月1日起实施的JG/T140-2005《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》标准中对主型材可视面最小实测壁厚的要求，即推拉窗主型材可视面面最小实测壁厚≥2.2㎜。","禁止用于房屋建筑","自公告发布之日起执行"]
[7,"二\n \n节\n材\n与\n材\n料\n资\n源\n合\n理\n利\n用\n技\n术\n领\n域","主型材可视面壁厚小于2.8㎜的平开塑料门","    2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，而且型材的断面也是越来越小，很难保证塑料门的刚度和在制作、安装过程中与五金附件、墙体的联接质量，门框与门扇的联接质量等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。\n    为保证提高塑料门的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料门在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能，同时也使平开门门框和门扇焊接角破坏力的计算值达到JG/T180《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门》标准中规定主型材可视面最小实测壁厚，即平开门主型材可视面最小实测壁厚≥2.8㎜。","禁止用于房屋建筑","自公告发布之日起执行","中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会\n电话：010-58933947、68351128\n建设部科技发展促进中心建筑节能中心\n电话：010-58934107"]
[8,null,"主型材可视面壁厚小于2.5㎜的平开塑料窗","    2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》中，对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据我们对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，而且型材的断面也是越来越小，很难保证塑料窗刚度和在制作、安装过程中与五金附件、墙体的联接质量和以及窗在长期使用过程中所能抵抗外界的气候条件变化等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。\n    为保证提高塑料窗的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料窗在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能。同时也使平开窗窗框和窗扇焊接角破坏力的计算值达到于2006年1月1日起实施的JG/T140-2005《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》标准中对主型材可视面最小实测壁厚的要求，即平开窗主型材可视面最小实测壁厚≥2.5㎜。",null,null,"中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会\n电话：010-58933947、68351128\n建设部科技发展促进中心建筑节能中心\n电话：010-58934107"]
[9,"二\n \n节\n材\n与\n材\n料\n资\n源\n合\n理\n利\n用\n技\n术\n领\n域","主型材可视面壁厚小于2.5㎜的推拉塑料门","    2004年10月1日起实施的GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》对主型材可视面的壁厚分为三类，A≥2.8㎜，B类≥2.5㎜，C类不规定。该标准实施后，根据对行业企业所生产的型材的壁厚的了解，有些企业为了降低成本，型材的壁厚在不断的下降，而且型材的断面也是越来越小，也很难保证塑料门的刚度和在制作、安装过程中与五金附件、墙体的联接质量，门框与门扇的联接质量等，严重影响了塑料门窗的产品质量和信誉。\n    为保证提高塑料门的加工制作、安装质量和保证建筑用塑料门在外界气候条件变化下的影响和长期使用功能，同时也使平开门和推拉窗门门框 和门扇焊接角破坏力的计算值达到JG/T180《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门》标准中规定推拉门主型材可视面最小实测壁厚应≥2.5㎜。","禁止用于房屋建筑","自公告发布之日起执行","中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会\n电话：010-58933947、68351128\n建设部科技发展促进中心建筑节能中心\n电话：010-58934107"]
[10,null,"S型聚氯乙烯防水卷材","    依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）","禁止用于房屋建筑的防水工程","自2001年7月4日起执行","中国建筑防水材料工业协会\n电话：010-68324403\n中国建筑学会建筑材料学术委员会防水技术专业委员会\n电话：010-88223765\n中国建筑业协会建筑防水分会\n电话：010-68312596\n中国土木工程学会\n电话：010-58934591\n"]
[11,null,"焦油型聚氨酯防水涂料"]
[12,null,"水性聚氯乙烯焦油防水涂料"]
[13,"二\n\n节\n材\n与\n材\n料\n资\n源\n合\n理\n利\n用\n技\n术\n领\n域","采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材","         依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告）","禁止用于房屋建筑的防水工程","2004年7月1日起执行","中国建筑防水材料工业协会\n电话：010-68324403\n中国建筑学会建筑材料学术委员会防水技术专业委员会\n电话：010-88223765\n中国建筑业协会建筑防水分会\n电话：010-68312596\n中国土木工程学会\n电话：010-58934591"]
[14,null,"焦油型聚氯乙烯建筑防水接缝材料","    依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）",null,"自2001年7月4日起执行"]
[15,null,"聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料）",null,"禁止用于房屋建筑的室内装饰装修工程",null,"\n中国建筑科学研究院建筑工程材料及制品研究所\n电话：010-64517775\n中国建筑材料科学研究总院\n电话:010-51167265\n上海建筑科学研究院（集团）有限公司\n电话：021-64390809-229"]
[16,null,"聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料（107、803内墙涂料）"]
[17,null,"多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）"]
[18,null,"聚乙烯醇缩甲醛类外墙涂料",null,"禁止用于房屋建筑的外墙面装饰装修工程",null,"\n中国建筑科学研究院建筑工程材料及制品研究所\n电话：010-64517775\n中国建筑材料科学研究总院\n电话:010-51167265\n上海建筑科学研究院（集团）有限公司\n电话：021-64390809-229"]
[19,null,"聚醋酸乙烯乳液类（含EVA乳液）外墙涂料"]
[20,null,"氯乙烯－偏氯乙烯共聚乳液类外墙涂料"]
[21,"三\n \n新\n型\n建\n筑\n结\n构\n、\n施\n工\n技\n术\n与\n施\n工\n、\n质\n量\n安\n全\n技\n术\n领\n域","简易临时吊架  ","    用钢筋焊成梯型架体，挂在外墙上，在梯形架体的横梁上铺设脚手板后，作为砌筑和装修脚手架使用，在施工现场临时搭设，制作粗糙，缺少安全措施。已造成多起群死群伤事故。","禁止用于房屋建筑施工","自本公告发布之日起执行","中国建筑业协会建筑安全分会\n电话：010-58933693、68325148"]
[22,null,"自制简易吊篮","    包括用扣件和钢管搭设的吊篮、不经设计计算就制作出的吊\n篮、无可靠的安全防护和限位保险装置的吊篮。"]
[23,null,"大模板悬挂脚手架（包括同类型脚手架）","    在大模板就位后，再在其上安装“掛脚手架”作为操作平台，在安装过程中，施工人员必须站在起重机吊起的架体上作业，由于结构缺陷，架体横向稳定性差，抗风荷载能力差，容易造成架体倾翻，极易发生坠落事故。在设计、搭设和使用方面存在严重安全隐患，危险性大。"]
[24,"三\n \n新\n型\n建\n筑\n结\n构\n、\n施\n工\n技\n术\n与\n施\n工\n、\n质\n量\n安\n全\n技\n术\n领\n域","石板闸刀开关","    产品安全性能差","建筑施工现场","自本公告发布之日起执行","中国建筑业协会建筑安全分会\n电话：010-58933693、68325148"]
[25,null,"HK1、HK2、HK2P、HK8  型闸刀开关","    产品安全性能差。"]
[26,null,"瓷插式熔断器","    产品安全性能差"]
[27,null,"QT60/80塔机（70及80年代生产产品）","    上世纪70-80年代生产的动臂式塔机，安全装置不齐全，安全性能差。"]
[28,null,"井架简易塔式起重机","    塔身结构由杆件用螺栓连接,受力不明确，非标准节形式,起重臂无风标效应。安全性能差，安全装置不齐全，稳定性差。"]
[29,null,"QTG20、QTG25、QTG30等型号的塔式起重机","    自行安装的固定式塔式起重机，由于无顶升套架及机构，无高处安装作业平台，安装拆卸工况差，安全无保证。"]
[30,null,"H3/36B、FO/23、21B","                                              1、全面符合国家行业现行标准的要求；                              2、安全装置齐全、有效；                    3、工作可靠性好；                        4、技术先进。"]
[31,null,"自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机","    卷扬机制动装置由手工控制，无法进行上、下限位和速度的自动控制。无安全装置或安全装置无效、安全隐患大、技术落后、不符合现行的标准要求。"]
[32,"四\n\n其\n它","非标准厚壁取土器","    依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告），指不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）规定标准的厚壁取土器。","禁止用于岩土工程勘察","自2004年3月18日起起执行","建设综合勘察研究设计院\n电话：010-64013366-506"]