{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":102,"n_cols":6,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[101,0,102,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省创建全国无障碍城市建设情况统计表"]
["填报单位：                                             填表日期：        年   月  日"]
["序号","已建无障碍设施","单位","工程量"]
[{"$nulls":3},"数量","长（米）","宽（米）"]
[null,"合      计"]
["一","城市道路无障碍建设和改造","平方米"]
["（一）","缘石坡道","平方米"]
[1,"城市市区和郊区新建、扩建和改建道路的人行道，在交叉路口、街坊路口、单位出入口及人行横道等处设置缘石坡道","平方米"]
[2,"城市人行道及人行横道各种路口坡化改造缘石坡道","平方米"]
["（二）","盲道","平方米"]
[1,"城市各区、县、镇中心位置新建、扩建、改建的主干道及商业街、步行道等人行道","平方米"]
[2,"公园、广场、重点公共建筑的就近地段及主要出入口","平方米"]
["（三）","其他设施","个"]
[1,"新建、扩建、改建城市道路主要位置的人行横道设过街音响信号装置","个"]
[2,"城市主要道路人行天桥和人行地道","平方米"]
["a","设轮椅坡道","平方米"]
["b","设安全梯道","平方米"]
["c","设垂直升降梯","部"]
["d","设国际通用无障碍标志牌","个"]
[3,"城市建成区的公交车站等侯区设置提示盲道","平方米"]
["二","公共建筑设施无障碍建设与改造","%"]
["（一）","新建、扩建、改建的办公科研建筑、商业服务建筑、文化纪念建筑、观演体育建筑、医疗建筑、学校与园林建筑、室外公共厕所、加油站、高速公路服务区等各类公共建筑无障碍设施建设达标率","%"]
["（二）","对已经建成的各类公共建筑的服务设施进行相应的无障碍改造","%"]
[1,"政府办公建筑，综合(专科)医院，城市广场、城市公园、大中型商场、加油站、高速公路服务区无障碍改造率","%"]
["a","建筑物出入口坡化处理率","%"]
["b","安全走道及楼梯达标率","%"]
["c","无障碍厕所及厕位","所"]
["d","停车场设置无障碍停车位","车位"]
["e","在显著醒目位置设无障碍标志","处"]
["f","大型场所设置无障碍行进路线图","%"]
["g","医院、公园等公共服务建筑同时要设低位服务台、低位窗口、低位电话","%"]
[2,"饭店、宾馆、邮政、电信、银行、室外公共厕所无障碍改造率","%"]
["a","建筑物出入口坡化处理率","%"]
["b","安全走道及楼梯达标率","%"]
["c","无障碍厕所及厕位","所"]
["d","停车场设置无障碍停车位","车位"]
["e","在显著醒目位置设无障碍标志","处"]
["f","大型场所设置无障碍行进路线图","%"]
["g","邮政、电信、银行等公共服务建筑同时要设低位服务台、低位窗口，有条件的设低位电话","%"]
["h","宾馆、饭店同时要有一定数量的无障碍客房","间"]
[3,"文化馆、图书馆、科技馆、展览馆、博物馆、纪念馆、影剧院、音乐厅，体育场馆无障碍改造率","%"]
["a","建筑物出入口坡化处理率","%"]
["b","安全走道及楼梯达标率","%"]
["c","无障碍厕所及厕位","所"]
["d","停车场设置无障碍停车位","车位"]
["e","在显著醒目位置设无障碍标志","处"]
["f","大型场所设置无障碍行进路线图","%"]
["g","文化观演建筑、体育建筑同时要设低位窗口和轮椅席位","%"]
[4,"中小学、托幼建筑无障碍改造率","%"]
["a","建筑物出入口坡化处理率","%"]
["b","安全走道及楼梯达标率","%"]
["c","无障碍厕所及厕位","所"]
["d","停车场设置无障碍停车位","车位"]
["e","在显著醒目位置设无障碍标志","%"]
["三","公共交通设施无障碍建设与改造","%"]
["（一）","城市新建、扩建、改建轨道交通、民用机场、铁路旅客车站、汽车站、客运码头应实现无障碍化","%"]
["（二）","已建轨道交通、民用机场、铁路旅客车站、汽车站、客运码头应进行无障碍改造","%"]
[1,"出入口坡化处理设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[2,"轮椅水平及垂直通道设施设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[3,"低位售票口设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[4,"无障碍厕所或厕位设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[5,"铁路旅客站台设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[6,"轨道交通站台及公交车站等候区设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[7,"主要公交车站设置盲文站牌","个"]
[8,"大型场所设置无障碍行进路线图、无障碍标志","处"]
[9,"机场有方便残疾人登机的升降装置","个"]
[10,"铁路旅客车站、长途汽车站、地铁、轻轨站台高度与车厢地板基本平齐","处"]
[11,"客运码头有方便残疾人登船的装置","个"]
["(三）","飞机、地铁、轻轨车辆、铁路客车、公共汽车、电车、客轮等公共交通工具适应残疾人的需要","%"]
[1,"乘客入口水平通道","个"]
[2,"轮椅席位","个"]
["四","特殊设施无障碍建设与改造","%"]
["（一）","新建、扩建、改建与残疾人日常生产、生活密切相关的特教学校、福利企业、康复中心、残疾人综合服务设施、养老机构、老年人服务设施应实现无障碍化率","%"]
["（二）","已建特教学校、福利企业、康复中心、残疾人综合服务设施、养老机构、老年人服务设施进行无障碍改造率","%"]
[1,"出入口坡化处理主要位置地面铺设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[2,"安全走道及楼梯主要位置地面铺设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[3,"有条件的设无障碍电梯主要位置地面铺设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[4,"无障碍厕所及厕位主要位置地面铺设行进盲道和提示盲道","平方米"]
[5,"低位服务台主要位置地面铺设行进盲道和提示盲道","平方米"]
["（三）","对残疾人、老年人家庭进行无障碍建设和改造","%"]
[1,"家庭入口","%"]
[2,"厨房","%"]
[3,"卧室","%"]
[4,"厕所","%"]
["五","居住小区、居住建筑无障碍设施建设与改造","%"]
["（一）","新建、扩建、改建居住小区、居住建筑无障碍设施建设率","%"]
["（二）","已建居住小区改造率","%"]
[1,"小区内人行道残疾人专用停车位","个"]
[2,"公共绿地残疾人专用停车位","个"]
[3,"公共服务设施残疾人专用停车位","个"]
["（三）","）已建高层和中高层住宅、公寓、宿舍建筑无障碍改造率","%"]
[1,"居住建筑出入口坡化处理","平方米"]
[2,"设无障碍电梯","部"]
[3,"公寓、宿舍设无障碍公共卫生间","平方米"]
["六","信息交流无障碍建设","个"]
["（一）","电视新闻、电影、电视剧中加配字幕","个"]
["（二）","电视台开办有手语节目","个"]
["（三）","在医院、车站、城市中心广场等重点公共场所和城市重点线路公交车建立信息屏幕系统","个"]
["（四）","在商业、医院等服务行业从业人员中推广手语","个"]
["（五）","研发推广方便盲人、聋人使用的信息交流产品服务","个"]
["（六）","开发适合残疾人使用的专用网站","个"]
["填表说明：缘石坡道、盲道工程量以面积计算，必须填写长度和宽度；无障碍设施建设与改造以%计算工程量；其它工程量只填处或个。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}