{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["封面","2012产品标准"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"2012年住房和城乡建设部"]
[{"$nulls":3},"归口工业产品行业标准制订修订计划"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":3},"中华人民共和国住房和城乡建设部"]
[{"$nulls":3},"二Ｏ一二年"]

{"sheet":"2012产品标准","index":1,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","项目名称","制订\n修订","适用范围和主要技术内容","主编部门","主编单位","参编单位","完成\n时限"]
[1," 给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材及管件","制订","适用给水排水用管道、化工工业管道;矿用管道;农业灌溉等领域。\n主要技术内容：主要技术指标、试验方法、检验方法、标志、运输。","住房和城乡建设部","内蒙古亿利塑业有限责任公司","浙江中财管道科技股份有限公司\n金德管业集团有限公司","2013年\n5月"]
[2,"超高分子量聚乙烯膜片复合管","制订","适用于石油、天然气、供水、煤矿、矿山、电力、化工等各个领域。\n主要技术内容：超高分子量聚乙烯膜片复合管的承压能力、抗冲击强度、耐腐蚀性、耐磨性、良润滑性、抗疲劳性和耐老化性。","住房和城乡建设部","济南先河科技开发有限公司","哈尔滨工业大学星河实业有限公司","2012年\n12月"]
[3,"户用生活污水处理装置","制订","适用于以户用生活污水为原水的户用污水处理装置。\n主要技术内容：术语和定义、分类与型号、使用条件、工艺设备的组成与要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。","住房和城乡建设部","苏州嘉净环保科技股份有限公司","住房和城乡建设部农村污水处理技术北方研究中心\r","2012年\n12月"]
[4,"压接式碳钢连接管材及管件","制订","适用于非饮用冷热水、消防用水、排水、空调用水、燃气、供暖、压缩空气等流体输送管道系统。\n主要技术内容：分类和标记、规格尺寸及允许偏差、外形、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存、等抗腐蚀性能、耐压要求。","住房和城乡建设部","浙江正康实业有限公司","中国建筑给水\n排水委员会研究分会\n专业志达精密钢管有限公司\n安高美管业有限公司","2013年\n6月"]
[5,"建筑遮阳产品抗冲击性能试验方法","制订","适用于百叶帘、硬质卷帘等建筑遮阳产品。\r\n主要技术内容:范围、规范性引用文件、术语和定义、试验条件、试验、试验报告等。\r\n\r\n","住房和城乡建设部","北京中建建筑科学研究院有限公司","中国建筑一局(集团)有限公司\r\n中国建筑标准设计研究院\n哈尔滨工业大学\r\n江苏省建筑科学研究院                         \n天津建科建筑检测有限公司\r\n天津市建筑工程质检中心                       \n北京市建设工程质量第六检测所有限公司\r\n福建省建筑科学研究院                         \n上海青鹰遮阳技术发展公司\r\n广东省建筑科学研究院                         \n北京风景线建筑节能技术有限公司\r\n广州市建筑材料工业研究所有限公司             ","2013年\n6月"]
[6,"风光互补路灯装置","制订","适用于利用风能和光能转化为电能的路灯装置,把风能转变为电能,利用光伏效应将太阳能直接转化为直流电,向蓄电池组充电并储存电能的风光互补的发电系统。\r\n主要技术内容：范围、规范性引用文件、术语和定义、分类标记、技术要求、试验方法规定、标志等。","住房和城乡建设部","北京中科环协节能环保科技发展中心","山西天能科技有限公司\n广州红鹰能源科技有限公司\n湖南中科恒源科技股份有限公司\n深圳市绿电康科技有限公司\n河南利民科技有限公司\n四川三恩新能源技术开发有限公司\n扬州欧力特电源有限公司\n巨易新能源有限公司\n无锡风光新能源科技有限公司\n上海风光能源科技有限公司\n宁波风神风电集团\n无锡乃尔风电技术开发有限公司\n扬州神州风力发电机有限公司\n浙江海力特风力发电机有限公司\n群升集团有限公司","2013年\n6月"]
[7,"燃气用铝合金衬塑复合管材及管件","制订","适用于工作压力≤PN2.5MPa、工作温度为-20℃-40℃的低压燃气输送。\n主要技术内容：主要技术特点：系统结构、材料组成、产品规格、耐温、承压、抗震、摩擦阻力系数；主要应用性能：结构属性、耐腐属性、环保属性、应用属性、使用年限。","住房和城乡建设部","北京航天凯撒国际投资管理有限公司","北京航天凯撒国际投资管理有限公司 \r\n北京航天凯撒系统科技有限公司\r\n涿州航天凯撒管路系统有限公司\r","2012年\n12月"]
[8,"燃气燃烧器具气动式燃气与空气比例调节装置","制订","适用于家用燃气具、商业燃气具、工业燃气装置等燃烧器具的全预混燃烧系统。\r\n主要技术内容：稳压性；密封性；阀体耐高压、耐热耐寒、耐湿、耐久、耐振动、耐扭、耐弯曲强度等方面技术指标的确定;阀体压力特性、流量特性、稳压特性的试验与曲线分析。\n","住房和城乡建设部","广州市精鼎电器科技有限公司","广东万家乐燃气具有限公司\n艾欧史密斯(中国)热水器有限公司\n湛江中信电磁阀有限公司\n浙江三国精密机电有限公司\n西特(上海)贸易有限公司\n霍尼韦尔(中国)有限公司\n青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司","2013年\n6月"]
[9,"瓶装液化二甲醚调压器","制订","适用于使用环境温度为-20℃至45℃,进口压力范围为0.03MPa至0.92MPa,出口压力范围为2.0kPa至0.40kPa,适用介质为GB 25035-2010《城镇燃气用二甲醚》标准所规定的城镇燃气用二甲醚,额定流量小于6m3/h的瓶装液化二甲醚调压器。\n主要技术内容：分类及型号标记、技术要求、性能、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存。\r\n","住房和城乡建设部","国家燃气用具质量监督检验中心","中国市政工程华北设计研究总院\r\n惠东县安力减压阀制造厂\r\n宁波志清实业有限公司\r\n宁波万安集团股份有限公司\r\n广东长青集团股份有限公司\r\n福建东鼎燃具集团公司\r","2013年\n6月"]
[10,"城镇燃气加臭装置","制订","适用于以GB50028规定城镇燃气加臭使用的燃气加臭装置。不适用于天然气长输管线和有特殊用途的工业、医用等燃气的加臭装置。\r\n主要技术内容:加臭装置结构和材料,零部件、控制器、电气、加臭泵、加臭剂储罐和吸收器、加臭剂注入喷嘴等性能要求,试验方法和检验规则等。\r\n","住房和城乡建设部","沈阳光正工业有限公司 ","中国市政工程华北设计研究总院\r\n上海飞奥燃气设备有限公司\r\n","2013年\n6月"]
[11,"推雪铲","制订","适用于防灾减灾、应急救援领域。\n主要技术内容：推雪铲分类,技术要求,安全要求,试验方法,包装、运输等。","住房和城乡建设部","长沙中联重工科技发展股份有限公司","待定","2012年\n12月"]
[12,"垃圾源臭气实时在线检测设备","制订","适用于生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪渣等垃圾源臭气的自动在线监测。 \r\n主要技术内容:垃圾源臭气在线监测产品的主要性能;臭气在线监测结果的准确性,数据采集频率;臭气在线监测设备的运行稳定性和安全性;臭气在线监测设备产品的品种、规格和结构型式;臭气在线监测设备的主要性能;产品的试验、检验方法和验收规则。\r\n","住房和城乡建设部","北京中科博联环境工程有限公司\n中国科学院地理科学与资源研究所","上海市环境工程设计科学研究院有限公司\n城市建设研究院\n天津市环境保护科学研究院\n北京市环境卫生设计科学研究所\n同济大学\n北京环境卫生工程集团有限公司\n深圳市环境监测中心站","2012年\n12月"]
[13,"埋地式垃圾收集装置","制订","适用于地埋式垃圾收集装置的设计、制造。\r\n主要技术内容:地埋式垃圾收集装置构成;提升原理及机构；自动控制内容;与后续清运接口的规范要求;容量、主要零部件的规格尺寸等参数要求;产品安装的附属配套件要求;产品的使用安全性能要求等。\n","住房和城乡建设部","上海美申环境设施设备有限公司","待定","2012年\n12月"]
[14,"生活垃圾渗沥液卷式反渗透设备","制订","适用于垃圾渗沥液处理的建设与管理。\n主要技术内容：定义、规格和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。","住房和城乡建设部","上海市环境工程设计科学研究院有限公司","江苏维尔利环保科技股份有限公司","2013年\n6月"]
[15,"剪切式垃圾破碎机","制订","适用于破碎城市生活垃圾、橡胶、树枝、粘土、塑料、10mm以下铁丝、5mm以下铁皮等剪切式城市生活垃圾破碎机，也适用于破碎抗压强度极限在160 M Pa以下的中等硬度脆性非金属物料等的剪切式城市生活垃圾破碎机。\n主要技术内容：定义、规格和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。\n","住房和城乡建设部","重庆三峰卡万塔环境产业有限公司","重庆大学\n重庆科技学院\n重庆理工大学","2012年\n12月"]
[16,"园林植物筛选通用技术要求","制订","适用于园林植物区划和筛选的技术要求。\n主要技术内容：园林树种区划，园林植物观赏价值数量化评价，园林植物生态特征检测，园林植物经济价值评估，园林植物生长健康状况生理观测，园林植物繁育技术体系整合。","住房和城乡建设部","北京林业大学\n城市建设研究院","北京市公园管理中心\n","2012年\n6月"]
[17,"建筑用组装式桁架及支撑","制订","适用于建筑施工中使用的桁架各组件及连接件的生产加工。\r\n 主要技术内容:术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。","住房和城乡建设部","山东德建集团有限公司\n山东建筑大学","天津大学\r\n中交集团四公司\r\n新疆建设集团\r\n","2013年\n6月"]
[18,"预制保温墙体用连接件","制订","适用于工业与民用建筑用预制保温墙体。  \r\n主要技术内容: 范围，试验方法，规范性引用文件，检验规则，包装、运输、贮存，分类和标记 ，材料\r\n，技术要求。\n","住房和城乡建设部","同济大学\n北京建筑材料科学研究总院有限公司","北京万科企业有限公司\n中国建筑标准设计研究院 \r\n上海城建集团\r\n中国建筑第八工程局有限公司\r\n南京斯贝尔复合材料有限责任公司\r\n","2012年\n12月"]
[19,"建筑用穿墙防水对拉螺栓套具","制订","用于建筑墙体施工时模板架设。\r\n主要技术内容：套管壁厚、套管和对拉螺杆有效螺纹长度、套管和对拉螺杆材质、表面处理、套管内填料、拉杆与套管的装配、气密性、抗渗性、塑料堵头质量。","住房和城乡建设部","西安市广天建材节能技术开发有限公司","西安市产品质量监督检验所","2012年\n12月"]
[20,"建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶","制订","适用于建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶。本标准主要技术内容：分类及标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存及运输要求。门窗幕墙中空玻璃密封胶一致性要求;隐框幕墙中空玻璃结构密封粘接尺寸计算。","住房和城乡建设部","郑州中原应用技术研究开发有限公司\n中国建筑科学研究院","上海市建筑科学研究院(集团)有限公司\n河南省建筑科学研究院\n广东省建筑科学研究院\n成都硅宝科技股份公司\n广州白云化工公司\n浙江凌志化工公司\n广州安泰化学公司\n北京江河幕墙公司\n沈阳远大幕墙公司\n深圳三鑫幕墙公司\n深圳金粤幕墙公司\n秦皇岛建筑玻璃研究院\n中国南玻集团\n杭州之江有机硅化工有限公司","2013年\n6月"]
[21,"建筑用轻质陶瓷保温板","制订","适用于建筑物节能保温用轻质陶瓷保温板。\r\n主要技术内容：定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。\r\n","住房和城乡建设部","中国建筑材料检验认证中心有限公司","一方科技发展有限公司\r\n江西博鑫精细陶瓷有限公司\r\n","2013年\n6月"]
[22,"建筑用光伏遮阳构件通用技术条件","制订","适用于建筑的遮阳构件。\n主要技术内容:术语;技术要求;试验方法;检验规则;包装、运输和贮存。","住房和城乡建设部","中国建筑金属结构协会光电建筑构件应用专业委员会\n中国建筑材料检验认证中心有限公司","北京建黎铝门窗幕墙有限公司\r\n北京艺成园装修设计有限公司\r\n深圳市中装设计装饰工程有限公司\r\n广东坚美铝型材厂有限公司\r\n中建五局建筑节能科技有限公司\r\n","2012年\n12月"]
[23,"菱镁复合防火门芯板","制订","适用于用菱镁胶凝材料和其他掺合料制作的防火门芯板。\n技术内容包括:抗折强度、抗压强度、密度、含水率、抗吸潮返卤性能、对金属腐蚀性能、防火性能;安装、检验、验收、使用维护等技术要求。\r\n","住房和城乡建设部","中国菱镁行业协会\n山东省建筑科学研究院","苏州纳科隆建材制造有限公司\n辽宁省海城市华丰镁业矿产品有限公司","2013年\n6月"]
[24,"建筑工程用木工字梁","制订","适用于建筑工程中木工字梁的制作,检验与试验等。\r\n主要技术内容:规范性引用文件,术语和定义,产品分类及构配件规格型号,材料、构造,工艺,尺寸和性能要求,产品的检验和质量要求,试验项目及方法,产品的标志、包装、运输、贮存和附录等。","住房和城乡建设部","中国模板协会\n北京卓良模板有限公司","北京林业大学材料科学与技术学院\r\n中建一局建设发展有限公司\r\n北京城建集团有限责任公司\r\n漳州市海德利进出口有限公司\r\n漳州德福建材有限公司\r\n北京华湄世贸技术发展有限公司\r\n福建威的木业发展有限公司等","2013年\n6月"]
[25,"塑料模板","制订","适用工程建筑领域的模板设计、制作检验。\n主要技术内容：力学强度、耐腐蚀性、耐候性、环保要求等。","住房和城乡建设部","中国模板协会\n湖北鑫隆塑业有限公司","浙江双鱼塑胶有限公司\n山东圣通塑胶有限公司\n扬州赛创新材料科技有限公司\n北京市第三建筑工程公司\n湖北省建设厅技术处\n湖北省建筑防水材料工业协会","2013年\n6月"]
[26,"抹灰砂浆增塑剂","制订","适用于掺加到水泥基抹灰砂浆中改善砂浆工作性能和硬化性能的外加剂。     \r\n主要技术内容:术语和定义、分类、标记、主要性能要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。重点解决掺加增塑剂抹灰砂浆的保水性、粘结强度及抗裂性能等。\r\n","住房和城乡建设部","山东省建筑科学研究院","山西省建筑科学研究院\r\n山东省建筑工程质量监督检测中心\r\n山东华森混凝土有限责任公司\r\n","2013年\n6月"]
[27,"供冷供暖用辐射板换热器","制订","适用于辐射板换热器产品及复合构造。\n主要技术内容：辐射板换热器的定义、术语、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。","住房和城乡建设部","朗诗集团股份有限公司\n中国建筑科学研究院","同济大学\n北京工业大学\n意大利RBM有限公司\n南京市建筑设计研究院有限责任公司\n上海汤正规化建筑设计有限公司","2012年\n12月"]
[28,"建筑用T型门","制订","适用于建筑用T型门的生产和检验。 \r\n主要技术内容:T型(企口)室内木质门规格、代号、材料、要求、试验方法和检验规则等。对气密、强度、保温、隔声、隔声等主要性能指标提出要求。对成品油漆的使用及维护提出要求。对成品提出环保要求、含水率要求。","住房和城乡建设部","中国建筑装饰装修材料协会\n春天集团有限公司","国家建材测试中心\n中国建筑科学研究院\n江山欧派门业有限公司\n吉林森林工业股份有限公司北京门业分公司\n盼盼安居门业有限责任公司\n上海汇豪木门制造有限公司\n美心集团有限公司\n亚萨合莱—王力集团有限公司\n群升集团有限公司\n德华兔宝宝装饰新材股份有限公司","2013年\n6月"]
[29,"建筑门窗用铝塑共挤型材","制订","适用于建筑物外墙的门和窗用主型材,与之配套的辅型材。\n主要技术内容:分类、材料要求、颜色、涂层、外观、尺寸和偏差、型材的老化、老化试验、试样制备、检验规则、标志、包装、运输、贮存。","住房和城乡建设部","北京中联建诚建材有限公司\n山西华鹏新型建筑材料科技研发有限公司","中国建筑标准设计研究院\r\n国家化学建材检测中心\r\n华南理工大学建筑节能研究中心\r\n广州利升门窗有限公司\r\n","2013年\n6月"]
[30,"建筑幕墙用平推窗滑撑","制订","适用于建筑幕墙用外平推窗滑撑。\n主要内容: 范围，规范性引用文件，术语和定义，分类与标记，要求，试验方法，检验规则，产品标志、合格证书、使用说明书，包装、运输和储存。\n","住房和城乡建设部","广东坚朗五金制品股份有限公司","中国建筑标准设计研究院\r\n中国建筑科学研究院\r\n广东省建筑科学研究院","2012年\n12月"]
[31,"外墙外保温用填缝防火浆料","制订","适用于建筑节能工程的保温材料。\n主要技术内容：建筑节能工程用外墙外保温填缝用防火浆料的范围,规范性引用文件术语和定义、分类标记、技术要求、检验方法、包装、运输、储存等。\r\n","住房和城乡建设部","河南欧亚保温材料有限公司","中国建筑科学研究院\n中国建筑标准设计研究院\n河南省建筑科学研究院\n郑州市铁路局勘探设计研究所\n北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司\n石家庄五星机械有限公司\n河南工业大学\n郑州鑫峰装饰工程有限公司\n河南富丽达装饰保温工程有限公司\n龙湖科技有限公司","2013年\n6月"]
[32,"建筑钢结构十字接头试验方法","制订","适用于直角焊缝和组合焊缝建筑钢构件的十字接头试验。\r\n主要技术内容：钢构件十字接头拉伸试验、冲击试验、硬度试验和宏观酸蚀试验。十字接头标准对试件尺寸、试件焊制、试样制备、试验步骤和试验报告作规定,并附有试验结果的评定等资料性附录。","住房和城乡建设部","江苏沪宁钢机股份有限公司","中冶集团建筑研究总院\r\n江苏沪宁金属制品检测有限公司\r\n广州市建筑设计研究总院","2012年\n12月"]
[33,"无机轻集料防火保温板通用技术要求","制订","适用于建筑物墙体及屋面保温隔热层用的、以无机轻集料为保温集料的防火保温板产品。\n主要技术内容：术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品的标志、运输、贮存。","住房和城乡建设部","宁波荣山新型材料有限公司","浙江大学\n中国建筑科学研究院\n上海市建筑科学研究院\n浙江省建筑科学研究院","2012年\n12月"]
[34,"建筑用真空绝热板","制订",":适用于各类建筑的外墙保温。\r\n主要技术内容:定义和术语、要求(系统主要有耐候性、吸水量、水蒸气透过、抗冲击强度、耐冻融、热阻、燃烧性、粘结强度等要求、配套材料要求)、试验方法、检验规则、包装、贮存和运输。","住房和城乡建设部","青岛科瑞新型环保材料有限公司\n中国建筑科学研究院","中国建筑材料检验认证中心有限公司\n中国建筑标准设计研究院\r\n万科企业股份有限公司\r\n山东省建筑发展研究院\r\n天津住宅建设发展集团有限公司\r\n安徽科瑞克保温材料有限公司\r\n\n\n","2012年\n12月"]
[35,"低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料","制订","适用于各类室内装饰装修用低VOC内墙涂覆材料。\n主要技术内容:低VOC的检测方法和检测条件，低VOC等级标准的设定，检验项目:挥发性有机化合物含量(VOC)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属。\r\n\r\n","住房和城乡建设部","上海市建筑科学研究院(集团)有限公司","阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司\r\n立邦涂料(中国)有限公司\r\n庞贝捷涂料(上海)有限公司\r\n陶氏化学(中国)有限公司","2012年\n12月"]
[36,"建筑一体化遮阳窗","制订","适用于建筑一体化遮阳窗。\r\n主要技术内容：机械耐久性能、抗风性能、气密性、水密性能、保温性能、隔声性能、操作性能、操作力等性能。着重制订抗风压、水密性能等物理机械性能的性能指标。\r\n","住房和城乡建设部","上海市建筑科学研究院(集团)有限公司\n上海青鹰实业股份有限公司","上海名成智能遮阳技术有限公司\r\n缔纷特诺发(上海)遮阳制品有限公司\r\n无锡河马纵横节能技术科技有限公司\r\n大盛节能卷窗建材(上海)有限公司\r\n","2013年\n6月"]
[37,"建筑用遮阳非金属百叶帘","制订","适用于各类非金属材料的建筑用室内外遮阳百叶帘、双层幕墙和双层窗中置遮阳百叶帘产品。\r\n主要技术内容：术语、分类和标记、材料和配件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。其中技术要求中包括外观、尺寸、操作力、机械耐久性、抗风性能、噪声等方面。\r\n","住房和城乡建设部","上海市建筑科学研究院(集团)有限公司","上海星芝骄遮阳系统设备有限公司 \r\n上海名成智能遮阳技术有限公司  \r\n广东创明遮阳科技有限公司","2013年\n6月"]
[38,"外墙涂料二氧化碳渗透率的测定方法","制订","适用于砂浆、混凝土等多孔基材上使用的涂料。不适用于不成膜或影响多孔基材孔隙率的产品。\r\n主要技术内容：原理、仪器和材料、试件、步骤、结果表述、精确度和试验报告。\n","住房和城乡建设部","上海市建筑科学研究院(集团)有限公司","巴斯夫化学建材(中国)有限公司\r\n广东龙湖科技有限公司\r\n上海优漫新材料科技有限公司\r\n苏州市东华试验仪器有限公司\r\n上海建科检验有限公司等\r\n","2012年\n12月"]
[39,"外墙外保温用泡沫玻璃技术要求","制订","适用于工业与民用建筑采用的泡沫玻璃外墙外保温产品。 \r\n主要技术内容：分类和标记、使用的材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。其中技术要求中包括泡沫玻璃外保温要求、胶粘剂性能要求、泡沫玻璃性能要求、抗裂砂浆性能要求、玻璃纤维网格布性能要求、锚栓性能要求、涂料性能要求及附件性能要求等方面。\r\n","住房和城乡建设部","上海市建筑科学研究院(集团)有限公司\n浙江振申绝热科技有限公司\n","中国建筑标准设计研究院\n上海事必特防腐保温工程有限公司\r\n上海永丽节能墙体材料有限公司等等\r\n","2013年\n6月"]
[40,"建筑用网格式金属电缆桥架","制订","适用于:①工业环境:油气行业、电力、水处理、食品和饮料、水泥厂等建筑;②基础设施:机场、隧道、地铁等建筑;③商业:办公室、数据中心、医院、学校、购物中心等建筑。\n主要技术内容:焊接牢固度(载荷以及抗冲击性能的重要依据)，表面处理耐候性，线缆铺装及施工安全性，电磁兼容保护，优良电传导性。","住房和城乡建设部","无锡TCL罗格朗低压电器有限公司","中国建筑设计研究院机电专业设计研究院\n中国建筑科学研究院","2013年\n6月"]
[41,"建筑外墙涂料通用技术要求","制订","适用于普通外墙涂料和隔热反射等功能性外墙涂料。\n主要技术内容:对外墙涂料系统的基本要求、外墙涂料选用的一般性原则、主要技术性能指标、外墙外保温系统涂料饰面水蒸气渗透性能。\r\n","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院","中国建筑科学研究院","2013年\n6月"]
[42,"建筑用碳纤维发热线","制订","适用于建筑用碳纤维发热线产品的性能要求及实验方法。\r\n主要技术内容：总则，术语，性能要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存。\n","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院","国家红外及工业电热产品质量监督检验中心\r\n河北北方绿野建筑设计有限公司\r\n江苏尚沃碳晶科技有限公司\r\n上海尚诺碳晶科技有限公司\r","2013年\n6月"]
[43,"室内外陶瓷墙地砖通用技术要求 ","制订","适用于建筑室内外墙面及地面。\r\n主要技术内容：总则，术语，性能要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存。\n","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院 ","国家建筑材料测试中心\r\n广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司\r\n","2013年\n6月"]
[44,"卫生间隔断构件","制订","适用于卫生间的隔断。\r\n主要技术内容:分类，规格要求，技术要求，材料的防潮、耐水、抗撞击、耐刮痕、耐腐蚀、易维护等性能,五金配件的力学性能,整体稳定性等指标，性能检验方法。","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院 ","中国建筑材料检验认证中心有限公司\r\n上海富美家装饰材料有限公司\r\n威盛亚(上海)有限公司\r\n","2013年\n6月"]
[45,"建筑通风风量调节阀","制订","本标准适用于各种类型的风阀。 \r\n本标准主要技术内容包括风阀的分类、基本规格与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装等。\r\n","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院","爱迪士(上海)室内空气技术有限公司\n江苏中联风能有限公司\n汉威机电有限公司","2013年\n6月"]
[46,"汽车库和停车场车位引导装置","制订","适用于大中型商务楼、商贸区、大型活动中心等公共建筑停车场(楼)。\n主要技术内容:室内外停车场车位引导的软硬件集成系统,由数据采集、数据传输、数据管理中心和数据发布4个部分组成。","住房和城乡建设部","佛山市艾科电子工程有限公司","同济大学交通运输工程学院\n华南理工大学交通学院\n北京金地停车系统公司\n佛山市南海区标准化研究与促进中心\n佛山市标准技术研究院\n广东省标准化研究院","2012年\n12月"]
[47,"超声波水表","制订","适用于采用超声波测量原理的、且基于超声波换能器及电子原理检测流量带电子装置的计量单元；计量城市单元用水饮用冷水和热水实际体积流量。\n主要技术内容:技术特性、计量要求、技术要求等;超声波水表的安装要求;超声波水表的试验方法和实验设备,包括通用实验、误差实验、静压实验、压损实验、耐久性实验等。","住房和城乡建设部","合肥迪贝仪表技术开发有限公司","北京康得曼科技有限公司","2012年\n12月"]
[48,"隔油提升一体化设备","制订","建筑物地下餐饮场所的餐饮废水的隔油处理及污水提升的一体化设备。\r\n主要技术内容:范围、规范性引用文件、术语和定义、设备的结构型式和规格、要求、试验办法、检验规则、标志包装运输和贮存等。","住房和城乡建设部","安徽天健水处理设备有限公司","中国建筑金属结构协会给水排水设备分会","2012年\n12月"]
[49,"尼龙-钢复合管材及管件","制订","适用于城市给水排水工程及其它行业用于输送液体介质的管道的设计和生产。输送液体介质温度为-35℃至150℃;压力设计为PN10、PN16、PN25。  \r\n主要技术内容:分类标记; 原材料性能及原材料浇铸体性能 ；技术要求,结构、外观、尺寸、厚度、力学性能、连接;检验方法,出厂检验、型式检验;标志、运输和贮存。\r\n","住房和城乡建设部","广东科进尼龙管道制品有限公司","广东科进尼龙管道制品有限公司\n同济大学航天航空与力学学院","2012年\n12月"]
[50,"增强尼龙管材及管件","制订","适用范围:本标准适用于城市给水排水工程及其它行业用于输送液体介质的管道的设计和生产。输送液体介质温度为-35℃至100℃;压力设计为PN10、PN16、PN25。 \r\n主要技术内容: 分类标记; 原材料性能及原材料浇铸体性能；技术要求,结构、外观、尺寸、厚度、力学性能、连接; 检验方法,出厂检验、型式检验; 标志、运输和贮存。 \r\n","住房和城乡建设部","广东科进尼龙管道制品有限公司","广东科进尼龙管道制品有限公司\n同济大学航天航空与力学学院","2012年\n12月"]
[51,"城镇供水管理信息系统 第1部分:基础信息分类与编码规则","制订","适用于国家和地方城镇供水水质信息管理系统建设、系统改造和系统维护。 \r\n主要技术内容:城镇供水管理基础信息及分类;城镇供水管理各类基础信息的编码规则。","住房和城乡建设部","中国城市规划设计研究院","住房和城乡建设部信息中心\n浙江大学\n中国地质大学(武汉)\n江苏省住房和城乡建设厅\n济南市市政公用事业局\n东莞市水质监测中心","2012年\n12月"]
[52,"城镇供水管理信息系统 第2部分:供水水质指标编码","制订","适用于国家和地方城镇供水水质信息管理系统建设、系统改造和系统维护。  \r\n主要技术内容:对生活饮用水卫生标准及相关水源水质标准的全部水质指标的编码进行统一规定。","住房和城乡建设部","中国城市规划设计研究院","住房和城乡建设部信息中心\n浙江大学\n中国地质大学(武汉)\n济南市供排水监测中心","2012年\n12月"]
[53,"城镇供水管理信息系统 第3部分：数据交换格式与传输要求","制订","适用于国家级、省级和市级的城市(城镇)供水水质信息管理系统数据交换功能建设和应用。 \r\n主要技术内容:(1) 市级平台、省级平台和国家级平台之间的数据交换内容、交换格式和传输协议;(2)供水水质信息管理系统平台与城市供水水质实验室LIMS系统的数据交换内容、交换格式和传输协议;(3)在线监测系统数据采集仪的技术要求、数据传输协议以及与平台的数据交换内容、交换格式。\r\n","住房和城乡建设部","中国城市规划设计研究院","住房和城乡建设部信息中心\n浙江大学\n中国地质大学(武汉)\n江苏省住房和城乡建设厅\n济南市市政公用事业局\n东莞市水质监测中心","2012年\n12月"]
[54,"城镇供水管理信息系统 第4部分:可视化平台结构和数据要求","制订","适用于国家和和地方城镇供水水质管理可视化平台建设、系统改造和系统维护。   \r\n主要技术内容:(1)各级城镇供水水质管理可视化平台的统一框架;(2) 国家和和地方城镇供供水水质管理可视化平台功能结构和数据内容;(3)省级城镇供水水质管理可视化平台功能结构和数据内容;(4)城市(城镇)级平台功能结构和数据内容;(4)平台运行环境基本要求;(5)平台建设与验收要求;(6)平台运行与维护要求。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部信息中心","中国城市规划设计研究院\n浙江大学\n中国地质大学(武汉)\n江苏省住房和城乡建设厅\n济南市市政公用事业局","2012年\n12月"]
[55,"外墙保温复合板通用技术要求","制订","适用于以混凝土或砌体为基层墙体的新建、扩建和改建民用建筑的外墙保温复合板。\r\n主要技术内容：适用范围、术语和定义、产品分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则。\r\n","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院","待定","2013年\n6月"]
[56,"既有采暖居住建筑节能改造能效测评方法","制订","适用于既有居住建筑节能改造中采用提高建筑围护结构保温性能、提高供热采暖系统节能性能和应用供暖分户热计量技术的项目实施前后能耗对比测试和分析评价工作。不适用于公共建筑节能改造、工业项目节能改造和空调系统、照明系统的节能改造工作。\n主要技术内容：能效测评实施条件、仪表设备条件、测试要求、测试数据要求、数据分析计算方法、结果综合分析等。","住房和城乡建设部","北京住总集团有限责任公司\n江苏天宇建设工程有限公司","中国建筑科学研究院\n北京建工学院\n北京建工集团","2013年\n6月"]
[57,"气体保压式叠压供水设备","制订","适用于城市高楼供水的自来水二次加压。\r\n主要技术内容:立式调节罐(内设倒流防止器)、紫外线净水器(设有紫外线强度监测器)、立式稳压罐(具有防止气体外溢功能)、水泵、专用减振隔板、氮气瓶、液位计、电控柜等。","住房和城乡建设部","山东双轮股份有限公司","待定","2013年\n10月"]
[58,"建筑门窗及幕墙钢化玻璃","制订","适用于建筑门窗幕墙用钢化玻璃。 \n要技术内容:分类;要求:试验方法;检验规则;标志、包装、运输、贮存。","住房和城乡建设部","中国硅酸盐学会玻璃分会\n中国建筑标准设计研究院","广东金刚幕墙装饰工程有限公司\n武汉凌云建筑工程有限公司\n中山格兰特玻璃有限公司","2013年\n6月"]
[59,"城市供水水质标准\nCJ/T206-2005","修订","适用于城市集中式生活饮用水和分散式生活饮用水。\r\n主要技术内容为:监测点布局;采样点选择;水质检验指标分类及检验周期;水质安全评价方法(包括对出厂水、管网水和二次供水的水质安全评价原则、评价范围、评价周期和计算公式等)。","住房和城乡建设部","中国城市规划设计研究院\n中国城镇供水排水协会","中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 \r\n中国环境科学研究院 \r\n中国科学院生态环境研究中心\r\n国家城市供水水质监测网有关国家站","2012年\n12月"]
[60,"给水管道复合式高速进排气阀\nCJ/T217-2005","修订","适用于给排水管路系统中,作为一种吸、排气的专用阀门。\r\n修订主要技术内容:进一步论证原标准某些技术参数(最小排气量、进气量、空气闭阀压力等)的合理性并修订；进一步完善产品结构型式。\n","住房和城乡建设部","广东永泉阀门科技有限公司","北京永泉腾达阀门科技有限公司","2012年\n12月"]
[61,"建筑给水水锤吸纳器\nCJ/T300-2008","修订","适用于消防、饮用水、化工、冶金、城市给、排水等。\n主要技术内容:、进一步论证原标准某些技术参数(预置充气压力、缓冲气压腔容积等)的合理性并修订；完善结构型式。\n   ","住房和城乡建设部","广东永泉阀门科技有限公司","北京永泉腾达阀门科技有限公司","2012年\n12月"]
[62,"管网叠压供水设备\nCJ/T254-2007","修订","适用于民用工业及建筑给水工程管网叠压供水设备，包括管网叠压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等。\n主要技术内容:总则、术语、一般规定、产品设计等要求。","住房和城乡建设部","中国建筑金属结构协会给水排水设备分会","江苏瑞驰泵业有限公司              \r\n上海连成(集团)有限公司\r\n上海凯泉泵业集团                  \r\n北京华夏源洁水务科技有限公司\r\n上海熊猫机械(集团)有限公司      \r\n广州思泊隆供水设备有限公司\r\n上海康大泵业制造有限公司\r\n尤孚泵业(南京)有限公司          \r\n上海东方泵业(集团)有限公司      \r\n北京特高换热设备有限公司\r\n青岛效能技术设备工程有限公司      \r\n北京兰利东方科技有限公司     ","2013年\n6月"]
[63,"微孔曝气器清水氧传质性能测定\nCJ/T3015.2-1993","修订","适用于清水中微孔曝气器氧传质性能的测定。\r\n主要技术内容：微孔曝气器术语和定义、清水氧转移测定原理、方法、装置、仪器、步骤和数据记录和结果分析。\r\n本标准主要修订了氧转移性能相关参数的定义、性能参数的计算方法、测定步骤、测试过程的持续时间以及补充阻力损失的测定方法。\r\n","住房和城乡建设部","中国人民大学","江苏菲力环保工程有限公司 ","2013年\n6月"]
[64,"建筑反射隔热涂料\nJG/T 235-2008","修订","适用于工业与民用建筑屋面和外墙的隔热工程。\r\n主要技术内容: 对原标准中功能性指标太阳反射比和半球发射率的测试方法进行修改,采用美国ASTMC1549和ASTMC1371标准；增加彩色隔热涂料太阳反射比的评价方法,规范彩色热反射涂料的生产和应用；改进隔热温差和隔热温差衰减测试方法,提高测试的复现性和精确度。\r\n","住房和城乡建设部","深圳市嘉达高科产业发展有限公司","中国建筑材料检验认证中心有限公司\r\n上海广毅涂料有限公司\r\n阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司\r\n","2013年\n6月"]
[65,"建筑隔墙用轻质条板通用技术要求\nJG/T169-2005","修订","适用于工业与民用一般建筑物的非承重隔墙用预制轻质条板。\r\n主要技术内容：术语、分类、要求、试验方法、检验规则和产品的标志、运输、贮存。其中标准中术语、分类、要求、试验方法等章为本次修订的重点。\r\n","住房和城乡建设部","国家住宅与居住环境工程技术研究中心","北京市建筑材料质量监督检验站\n北京华丽联合高科技有限公司\n河南玛纳建筑模板有限公司\n廊坊市建宁墙业科技开发有限公司\n岳阳(湖南)华强新型建材研究所\n广东松本绿色板业股份有限公司","2012年\n12月"]
[66,"无粘结预应力筋专用防腐润滑脂\nJG3007-93","修订","适用于正常环境下无粘结预应力筋的润滑、防锈和防蚀。\r\n主要技术内容：术语、代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮运、验收规则和采样规则。\r\n","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院","天津市津冠润滑脂有限公司","2013年\n6月"]
[67,"建设事业集成电路(IC)卡产品检测\nCJ/T243-2007","修订","适用于城市综合交通(公交、出租、轨道交通、轮渡)、燃气、供水、供暖、数字社区、路桥收费、停车场、公园景点等领域涉及使用IC卡产品的检测。\r\n主要修订内容:删除逻辑加密卡表具类终端应用检测;删除逻辑加密卡检测的相关内容;增加关于互联互通卡的相关检测要求;增加非标准形状IC卡的相关检测要求;按照国家新的安全要求及IC卡应用发展需求对原标准内容进行补充完善。\r\n","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部IC卡应用服务中心\n中外建设信息有限责任公司","北京亿速码数据处理有限责任公司\r\n北京捷德智能卡系统有限公司\r\n上海华腾软件系统有限公司\r\n上海复旦微电子股份有限公司\r\n东信和平智能卡股份有限公司","2013年\n6月"]